# アダプタモード
ご利用時の注意事項

## アダプタモードご利用時の注意事項

- TEL1、TEL2ポートを使用したひかり電話はご利用になれません。
- 電話専用LANポート(LAN1)はLAN2～LAN4ポートおよび無線LANとは独立しておりますので、相互の通信は行えません。
- 電話専用LANポート(LAN1)からPPPoE接続はご利用いただけません。LAN2～LAN4ポートをご利用ください。

## アダプタモードをご利用の場合における電話機能に関する注意事項

- 本商品のアダプタモードでひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話オフィスタイプ、オフィスA（エース）サービス契約が必要です。
- 電話専用LANポート(LAN1)に、特定のひかり電話オフィスタイプ、オフィスA（エース）対応機器を接続してください。本商品の電話機ポートに電話機は接続しないでください。接続可能な機器については、当社ホームページをご確認ください。
- 電話専用LANポート(LAN1)に、接続した特定のひかり電話オフィスタイプ、オフィスA（エース）対応機器でマルチキャストは利用できません。
- 電話機から本商品の設定はできません。
- アダプタモードでひかり電話を使用中に本商品のファームウェアの更新が行われる場合があります。
- お客様のご利用環境によっては、アダプタモードでのひかり電話の通話が安定しない可能性があります。
- アダプタモードでひかり電話を使用中に本商品の電源が切れた場合、通話が切断されます。また、本商品の再起動中、バージョンアップ中は通話ができません。

## アダプタモードご利用時のメッシュ機能における注意事項

- 本商品は「アダプタモード」でご利用の場合も、メッシュWi-Fi機能（メッシュ機能）に対応しており、メッシュ親機として動作できます。メッシュ中継機と組み合わせることで、Wi-Fi のつながる範囲を広げることができます。詳しい使い方は、下記のWeb サイトにある「取扱説明書（メッシュ機能）」をご覧ください。

- NTT東日本：https://flets.com/device/hgw/xg_200ki/support.html
- NTT西日本：https://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/xg200ki/

- 「LANケーブルを使用してメッシュ親機と接続する」場合、本商品（メッシュ親機）のLAN2～LAN4ポートに接続してください。LAN1ポートは、電話専用LANポートのため、メッシュ中継機を接続しないでください。
- 本商品の「ひかり電話」機能はご利用いただけません。メッシュ中継機にひかり電話の端末を接続しても利用できません。
- 特定のひかり電話オフィスタイプやオフィスA（エース）対応機器に、メッシュ中継機を直接接続しないでください。これらの機器にメッシュ中継機をつないでも、正しく動作しません。

## その他の注意事項

- 本商品に接続する端末の数は、無線接続と有線接続（電話専用LANポート（LAN1）に接続した特定のひかり電話オフィスタイプ、オフィスA（エース）対応機器を含む）をあわせて15台以下とすることを推奨します。ただし、利用環境（端末機器の仕様等）や回線の混雑状況等によっては快適にご利用いただけない場合がございます。
- IPv4とIPv6の通信において、同時に確立するセッション数は15,000以下となるようにご利用ください。

ページの先頭へ