# 情報
セキュリティログ(IPv4)

受信したIPv4パケットの、破棄に関するログを表示します。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

セキュリティログ(IPv4)は以下の項目を表示します。（最大1000件）

※ 時刻情報が取得できない場合は、初期時刻の2025年01月01日　09時00分00秒から経過した時間が表示されます。

表示番号 | 受信日時 | 送信元IPアドレス/ポート | 宛先IPアドレス/ポート | プロトコル | アクション

#### 受信日時

セキュリティログの受信日時を表示します。

#### 送信元IPアドレス/ポート

送信元IPv4アドレスとポート番号を表示します。

#### 宛先IPアドレス/ポート

宛先IPv4アドレスとポート番号を表示します。

#### プロトコル

プロトコルを表示します。

- TCP
- UDP
- ICMP
- 0～255（プロトコル番号）

#### アクション

パケットを廃棄したアクションを表示します。

filter
  外部から受信したパケットのうちパケットフィルタ設定の条件に一致して廃棄したパケット
spi
  外部から受信したパケットのうちステートフルパケットインスペクションによって廃棄したパケット
nat
  外部から受信したパケットのうちNATによって廃棄したパケット
unknown
  その他の要因によって破棄したパケット
samnpt
  SAMのポートセットのポート番号が枯渇したことによって廃棄したパケット

※ お客様の利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。

### お知らせ

- 最大件数を超えたログは古いものから順に上書きされます。

ページの先頭へ