# ルータ機能
技術情報

プロトコル | LANポート(LAN2 ～ LAN4 10G)
種別 | WAN | LAN | 処理 | ハードウェア転送対象
IPv4 PPPoE | IPv4 PPPoE | IPv4 | 通過 | 対象（IPv4※1）
IPv6 PPPoE | IPv6 PPPoE | IPv6 | 通過 | 対象（IPv6※1）
PPPoEブリッジ | PPPoE | PPPoE | 透過 | 対象
IPv4インターネット(IPv4 over IPv6) | IPv6 | IPv4 | 通過 | 対象（IPv4※1）
IPv6 IPoE | IPv6 | IPv6 | 通過※2 | 対象（IPv6※1）
マルチキャスト サービス | IPv6マルチキャスト | IPv6マルチキャスト | 通過 | 対象

※1 | TCP、UDP、IP in IP(IPv4 over IPv6)のみハードウェア転送（高速転送）対象です。その他のプロトコルはソフトウェア転送（通常転送）となります。
※2 | フレッツクロス網内・SNI・VNE通信、下部装置からのIPv4 over IPv6、下部VPNルータからの通信を含みます。

ページの先頭へ