# 初期化する

## 工場出荷時の状態に戻す。本商品の設定を最初からすべてやり直す。（初期化する）

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。
本商品がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、本商品を初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。

いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。

### 設定初期化について

本商品の設定初期化は、下記の手順で行います。

1. 本商品の初期化スイッチを押し続ける
   （3番の手順が完了するまで押し続ける）
2. 再起動スイッチを押す
   本商品前面の全ランプが点灯します。
3. 本商品前面の初期状態ランプが橙点灯するまで、初期化スイッチを押し続ける
   橙点灯 起動後、初期状態ランプが橙点灯になれば、初期化完了です。

### お知らせ

- 本商品を初期化すると、今までに設定した内容は消去されますのでご注意ください。
- 本商品を初期化すると、ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。初期化後、本商品が起動すると、再度ひかり電話の自動設定が行われます。ひかり電話の利用が可能になると、登録ランプ、ひかり電話ランプが緑点灯します。
- 設定」の初期化には「完全初期化」と「部分初期化」があります。
- 本商品に設定する接続先ユーザ名や接続パスワードは重要な個人情報です。
  情報を盗まれると悪用される可能性がありますので、情報の管理には十分お気をつけください。
  本商品を当社に返却したり廃棄したりする場合など、本商品の利用をやめる際は、必ず初期化を行い、設定された情報を消去してください。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ