# 情報
UPnP NAT設定情報

登録されたUPnP NAT設定情報を表示します。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［UPnP NAT設定情報］

#### 現在の登録件数

UPnP NAT設定に登録されている UPnP NAT設定エントリの件数/最大登録件数を表示します。

#### 状態

登録されたUPnP用のアドレス変換（ポート指定）設定情報を使用することができるかどうかを表示します。

#### サービスホスト

UPnP用のアドレス変換（ポート指定）設定情報のLAN側端末のIPアドレスを表示します。

#### プロトコル

UPnP用のアドレス変換（ポート指定）設定情報のプロトコルを表示します。

#### 内部ポート番号

UPnP用のアドレス変換（ポート指定）設定情報のLAN側ポート番号を表示します。

#### リモートホスト

UPnP用のアドレス変換（ポート指定）設定情報の相手先IPアドレスを表示します。

#### 外部ポート番号

UPnP用のアドレス変換（ポート指定）設定情報のWAN側ポート番号を表示します。

#### 有効期限（秒）

UPnP用のアドレス変換（ポート指定）設定情報の有効期限を表示します。

#### サービスの説明

UPnP対応アプリケーションによって設定された説明を表示します。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ