# 「Web設定」の使いかた
はじめに

Webブラウザを使って「Web設定」で設定できます。
なお、本商品の電話設定に関連したメニューや各機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。

### お願い

- 本商品に接続するパソコンのネットワーク設定とWebブラウザの設定を確認してください。
- Webブラウザでキャッシュを使用しないように設定してください。

### お知らせ

※ブラウザの対応状況については、以下のWebサイトで確認ください。

- NTT東日本：http://web116.jp/ced/support/various/index.html
- NTT西日本：https://www.ntt-west.co.jp/kiki/support/correspond/index.html

### ご注意

- ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「Web設定」などでの本商品の再起動を伴う操作は行えない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度操作を行ってください。
- ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線LAN簡単セットアップ」での設定が行えない場合があります。ひかり電話使用終了後一定時間たってから設定を行ってください。
- 「Web設定」や電話機からの設定、ひかり電話に対応したIP端末からの自動設定により、ひかり電話の通話や内線通話、着信音（着信中のナンバー・ディスプレイ表示など）、通信が途切れる場合があります。
- 「Web設定」、電話機からの設定により、ひかり電話に対応したIP端末やパソコンなどの通信が切断される場合があります。LAN側の設定や無線設定を変更する場合は、通信を終了してから行ってください。
- 他の設定を実行中は、「Web設定」での設定は行えません。
- 「Web設定」を行う際、「工事中のため、設定変更はできません。」と表示された場合は、当社のひかり電話設備が工事中のため本商品の設定はできません。
- IPアドレス設定時に「アドレスが重複しているため設定できません。」と表示された場合は、別のIPアドレスに変更し再度設定を行ってください。
- クロスサイトリクエストフォージェリ(第三者による設定ウェブページを介した本商品への意図しない設定の変更)、不正操作を検出します。
  クロスサイトリクエストフォージェリ、不正操作を検出した場合、画面上に「この操作は無効です。」と表示されます。(*1)
  「この操作は無効です。」の画面が表示された場合は、Webブラウザを開きなおしてください。

  *1) 設定ボタンの２度押しや、設定後の画面更新操作（ブラウザの更新、F5）もクロスサイトリクエストフォージェリ、不正操作の検出対象となります。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ