# 無線セキュリティ

無線データ通信のセキュリティを強化する場合には、下記の機能を設定します。

## 無線データ通信を暗号化する(WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)

本商品と無線LAN端末間のデータのやり取りを暗号化します。
第三者からの傍受や盗聴からデータを守ることができます。
WEPキーおよび事前共有キー（PSK）をお客様自身で設定する場合、第三者に推測されにくいキーを登録してください。 また暗号キーはお客様にて厳重に管理してください。
WEPをご利用の際は、より強固なセキュリティとするためMACアドレスフィルタリングを併用してください。

## 他の無線LAN端末から本商品に接続できないようにする

### 無線ネットワーク名(SSID)を設定する

無線LAN機器が通信するお互いを識別するID、「無線ネットワーク名(SSID)」を設定します。
この「無線ネットワーク名(SSID)」が一致しないと無線通信できません。
詳しくは、こちらをご覧ください。

### 無線LAN端末からの無線ネットワーク名(SSID)の検索に応じないようにする

#### 無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)

一般に「無線ネットワーク名(SSID)」は、無線LAN端末から検索できますが、この機能によって他のパソコンや無線LAN端末からの「ネットワーク名の参照(検索)」に応答しないようにできます。
また、無線LAN端末からのANY接続（どの無線LANアクセスポイントにも接続できる特殊なSSID）を拒否することができます。
セキュリティの観点から本機能を有効とすることを推奨します。
詳しくは、こちらをご覧ください。

※「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)」を「する」にチェックしている場合は、他社の無線LAN機器から接続できない場合があります。

### 本商品に接続できる無線LAN端末を制限する

#### MACアドレスフィルタリング

本商品が、MACアドレスを使って登録された無線LAN端末とのみ無線データ通信できるようにする機能です。
セキュリティの観点から本機能を有効とすることを推奨します。
詳しくは、こちらをご覧ください。

### 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

（お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です！）

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 通信内容を盗み見られる

  悪意ある第三者が、電波を故意に傍受する

  →下記のような情報を盗み見られる可能性があります。

  - ID/パスワード/クレジットカード番号などの個人情報やメールなどの通信内
- 不正に侵入される

  悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスする

  →下記のような行為をされてしまう可能性があります。

  - 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
  - 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流したり、不正にひかり電話を利用する（なりすまし）
  - 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
  - コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）

本来、無線LANカードや無線LANアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っています。
したがって、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、上記のような問題が発生する可能性は少なくなります。

無線LAN機器は、工場出荷状態においては、セキュリティに関する設定が行われていない場合があります。したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティに関するすべての設定をマニュアルにしたがって行ってください。
なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもありえますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

セキュリティ対策を行わず、あるいは無線LANの仕様上やむをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社はこれによって生じた損害に対する責任はいっさい負いかねますのであらかじめご了承ください。

本ガイドにおける本商品の外観図や画面イメージについては、RX-600MIの場合を例に説明しております。
PR-600MIも設定手順等は同様です。

ページの先頭へ