無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽（ANY接続拒否）
本商品やLAN側のパソコンなどに他の無線LAN端末から不正にアクセスされないようにする機能です。 無線LAN製品は、通信するお互いを識別するIDとして「無線ネットワーク名(SSID)」を使用します。 通常、この「無線ネットワーク名(SSID)」は検索可能ですが、本機能を使用することにより、「無線ネットワーク名(SSID)」が不明な無線LAN端末からの無線ネットワーク検索に応答せず、無線LAN端末からのANY接続を拒否することができます。
設定方法
(1)本商品を設定する
■ 「Web設定」
「無線LAN設定」-「無線LAN設定」の［無線LANアクセスポイント設定］の「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽（ANY接続拒否）」で設定する
(2)無線LAN端末を設定する
専用無線LANカード（SC-32NE、SC-32SE、SC-32KIまたはSC-32HI）をパソコンに取り付けてご利用になる場合は「SC-32設定用ユーティリティ」をインストールする。
■ 「SC-32設定用ユーティリティ」
専用無線LANカード（SC-32NE、SC-32SE、SC-32KIまたはSC-32HI）に付属の取扱説明書などを参照してください。
↑ページのトップへ