外部にサーバを公開するには
本商品に接続したサーバをインターネットへ公開できます。
下記の設定が必要です。
■ パソコンの設定
【サーバとなるパソコンのIPアドレスの設定をする】 サーバとして公開するパソコンに、プライベートIPアドレスを設定します。 DHCPで割り当てたIPアドレスでサーバ公開した場合、IPアドレスが変更されたときに公開できなくなる 恐れがあります。 外部にサーバを公開するときは、データ保全のため十分なセキュリティ設定を行ってください。 セキュリティの設定を行わないと、サーバが不正侵入や盗聴、妨害、データの消失、 破壊に遭う可能性があります。
■ 本商品の設定
本商品に下記の設定を行います。
1. | 「詳細設定」-「静的NAT設定」をクリックする
2. | 「ワンタッチ設定」で下記のように設定する 【Web サーバを公開する場合】 (1)「Web サーバを外部に公開する」にチェックを付ける (2)「Web サーバのIP アドレス」に公開するパソコンのIP アドレスを入力する 【FTP サーバを公開する場合】 (1)「FTP サーバを外部に公開する」にチェックを付ける (2)「FTP サーバのIP アドレス」に公開するパソコンのIP アドレスを入力する
3. | [設定]をクリックする
＜お知らせ＞ 本商品で外部にサーバを公開する場合は、固定IPサービスを利用する、もしくはダイナミックDNSサービスを利用する必要があります。詳しくは固定IPサービスを提供するプロバイダ、もしくはダイナミックDNSサービス提供事業者にお問い合せください。
↑ページのトップへ