情報−セキュリティログ
本商品が起動直後からメモリ上に蓄積しているセキュリティに関するログの内容が表示されます。
＜お知らせ＞ 最大100件までのログが表示されます。 100件を超えると、古いものから順に削除されます。 セキュリティログは、電源を切ると登録データが消去されます｡
セキュリティログ
|  | 以下にセキュリティログの表示例を示します。
| ＜表示例＞
アクション | 内容
--- | ---
廃棄［NAT］ | 外部または内部から受信したパケットのうちNATによって廃棄したパケット
廃棄［SPI］ | 外部または内部から受信したパケットのうちステートフルパケットインスペクションによって廃棄したパケット
廃棄［パケットフィルタ］ | 外部または内部から受信したパケットのうちパケットフィルタ設定の条件に一致して廃棄したパケット
|  | TCP/UDP以外のパケットはポート番号が「-」で表示され、2番目以降のフラグメントはポート番号が「+」で表示されます。 ログは最新のものから順に表示されます。 時刻情報が取得できない場合には、本商品起動時点を0時とする相対時刻が表示されます。 時刻情報が取得できた場合には、絶対時刻が表示されます。

↑ページのトップへ