静的NAT
ルータを使用するとNATが働いてネットワークゲームができなくなる場合があります。 これは、ネットワークゲームで使用するポートが動的に変換されてしまうために起こります。 静的NATを使用すると、この問題を回避できます。 静的NATとは、あらかじめ固定的に使用するポート番号とパソコンを結びつける機能です。 本機能により、WAN側からの特定ポ−トの通信を指定したパソコンに送信できます。 必要に応じてNATエントリ設定をすることで、特定のサイトから特定のパソコンへ直接アクセスできます。 ネットワーク対応ゲームやストリーミングなどの外部から直接アクセスが必要なアプリケーションが使用できます。
設定方法
■ 「Web設定」
「詳細設定」- 「静的NAT設定」で設定する
■ 「NATエントリ」を削除するには
削除したいエントリ番号をクリックし、エントリ編集画面で[削除]をクリックする
↑ページのトップへ