情報−更新ログ
更新ログには、本商品のファームウェアの更新履歴を表示できます。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
更新ログは以下の項目を表示します。(最大20件)
ログに記録する日時の情報はひかり電話から自動的に取得します。
※ | 初期設定状態など、ひかり電話から日時の情報を取得する前は、日時が2010年代になっている場合があります。
表示番号 | 更新日時 | 更新前 バージョン (※1) | 更新後 バージョン (※2) | 実行結果 (※3) | 結果コード (※4) | 更新種別 (※5)
※1 | 更新前バージョン
| 更新前のファームウェアバージョンを表示します。
※2 | 更新後バージョン
| 更新後のファームウェアバージョンを表示します。
※3 | 実行結果
| OK(更新成功) / NG(更新失敗)
※4 | 結果コード
| 000：ファーム更新正常 001：ダウンロード開始エラー 002：ファームダウンロードエラー 003：リソースエラー 004：ファームウェア異常 005：バージョンエラー 006：チェックサムエラー 999：ファーム更新失敗
※5 | 更新種別
| UPDATED(ファームウェア書き込み完了) SCHEDULE(自動ファーム更新) INITIAL(初期ファームアップ) LOCAL(ローカルファーム更新) MANUAL(手動ファーム更新) TEL(電話機からの操作によるファーム更新) EMERGENCY(強制ファーム更新) REBOOT(装置再起動によるファーム更新) APP(アプリケーションによるファーム更新)
※ お客様の利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。
＜お知らせ＞ ログは下記の場合に保存されます。 ・本商品のファームウェアを更新したとき ・本商品を再起動したとき (「設定値の初期化」で完全初期化を行った際の再起動は、ログもクリアされますので、保存されません。) ・最大件数を超えたログは古いものから順に上書きされます。
↑ページのトップへ