情報−UPnPログ
UPnPログにはUPnPの状態変化に関する履歴を表示します。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
UPnPログは以下の項目を表示します。(最大100件)
ログに記録する日時の情報はひかり電話から自動的に取得します。
※ | 初期設定状態など、ひかり電話から日時の情報を取得する前は、日時が2010年代になっている場合があります。
表示番号 | 受信日時 | リモートホスト(※1) | 要求内容 (※2) | 状態(※3) |
| サービス ホスト(※4) | プロトコル (※5) | 内部ポート 番号 | 外部ポート 番号 | 有効期限
※1 | リモートホスト
| 登録されたUPnP用のNAT設定情報の相手先IPアドレスを表示します。
※2 | 要求内容
| リクエストの内容を表示します。
※3 | 状態
| 有効 (登録されたUPnP用のNAT設定情報を使用できる) 無効 (登録されたUPnP用のNAT設定情報を使用できない)
※4 | サービスホスト
| 登録されたUPnP用のNAT設定情報のLAN側端末のIPアドレスを表示します。
※5 | プロトコル
| TCP / UDP
※お客様の利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。
＜お知らせ＞ 最大件数を超えたログは古いものから順に上書きされます。
↑ページのトップへ