「Web設定」の使いかた
Webブラウザを使って「Web設定」で設定できます。
＜お願い＞ 本商品に接続するパソコンのネットワーク設定とWebブラウザの設定を確認してください。 Webブラウザでキャッシュを使用しないように設定してください。 Webブラウザにてcookieを有効にしてください。
＜お知らせ＞
※ | OS／ブラウザの対応状況については、以下のWebサイトで確認ください。
NTT東日本：http://web116.jp/ced/support/various/index.html NTT西日本：https://www.ntt-west.co.jp/kiki/support/correspond/index.html
＜ご注意＞ ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「Web設定」などでの本商品の再起動を伴う操作は行えない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度操作を行ってください。 ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線LAN簡単セットアップ」での設定が行えません。ひかり電話使用終了後一定時間たってから設定を行ってください。 「Web設定」や電話機からの設定、ひかり電話に対応したIP端末からの自動設定により、ひかり電話の通話や内線通話、着信音(着信中のナンバー・ディスプレイ表示など)、通信が途切れる場合があります。 「Web設定」、電話機からの設定により、ひかり電話に対応したIP端末やパソコンなどの通信が切断される場合があります。LAN側の設定や無線設定を変更する場合は、通信を終了してから行ってください。 他の設定を実行中は、「Web設定」での設定は行えません。 「Web設定」を行う際、「ファームウェアの更新確認ができません。」と表示された場合は、本商品が正しく回線に接続されていることを確認し、再度、電源を入れ直してください。
↑ページのトップへ