メンテナンス−ストレージ機器メンテナンス
本商品のUSBポートに接続したファイルサーバ、メディアサーバ機器の取り外し、状態表示などを行います。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
ストレージ機器
| 本商品に接続しているストレージ機器を表示します。
状態
| USBポートに接続しているUSB機器の接続状態を表示します。
| ・接続中　　：正常に接続しています。 ・未接続　　：USB機器は接続されていません。 ・マウント中：USB機器を認識中です。
操作
| ［取り外し］
| USBポートに接続しているUSB機器を取り外します。
| 1.取り外すUSB機器の［取り外し］をクリックする 2.［OK］をクリックする
| 3.［OK］をクリックする
| 4.USB機器を取り外す
＜ご注意＞ USBポートに接続したUSB機器内のファイルへアクセス中に、USB機器やパソコンを本商品から取り外したり、本商品の電源を切ったりすると、アクセス中のデータが壊れる場合がありますので、ご注意ください。 USBポートに接続したUSB機器（外付けハードディスクなど）を取り外した場合は、10秒以上たってから取り付けてください。
＜お願い＞ 外付けハードディスクやプリンタを接続する際はセルフパワー方式（外部から給電する方式）でご使用ください。（USB-HUBもセルフパワー方式でご使用ください。） メモリカードリーダに装着のメディアの取り外しを行う場合は、USBポートからメモリカードリーダごと取り外してください。 お客様でご用意されたUSB機器（外付けハードディスクなど）に保存したデータは定期的にバックアップをお取りください。 紛失・消失などにつきましては使用形態にかかわらず、いかなる保証もいたしかねます。 USBポートは過電流監視機能を搭載していますので、本商品から給電される電流が過電流となった場合、自動的に給電を遮断します。その場合はUSB機器がご利用になれませんのでご注意ください。
↑ページのトップへ