メンテナンス−ストレージ機器メンテナンス
本商品のUSBポートに接続したストレージ機器の取り外し、状態表示などを行います。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［ストレージ機器メンテナンス］
| ストレージ機器
| USBポートに接続しているUSB機器を表示します。
| 状態
| USBポートに接続しているUSB機器の接続状態を表示します。
・ | 接続中 | ： | 正常に接続しています。
・ | 未接続 | ： | USB機器は接続されていません。
・ | マウント中 | ： | USB機器を認識中です。
| フォーマット型式
| USBポートに接続しているUSB機器のファイルシステムを表示します。
・ | FAT32 | ： | FAT32/FAT16/FAT12です。
・ | FAT32以外 | ： | FAT32/FAT16/FAT12以外です。
・ | 未フォーマット | ： | フォーマットされていません。
・ | − | ： | フォーマット型式が判別できません。
| 操作
| ［取り外し］
| USBポートに接続しているUSB機器を取り外します。
| 1. | 取り外すUSB機器の［取り外し］をクリックする
| 2. | [OK]をクリックする
| 3. | [OK]をクリックする
| 4. | USB機器を取り外す
＜ご注意＞ USBポートに接続したUSB機器内のファイルへアクセス中に、USB機器やパソコンを本商品から取り外したり、本商品の電源を切ったりすると、アクセス中のデータが壊れる場合があります。 USBポートに接続したUSB機器（外付けハードディスクなど）を取り外した場合は、10秒以上たってから取り付けてください。
＜お願い＞ 外付けハードディスクを接続する際は、セルフパワー方式（外部から給電する方式）でご使用ください。（USB-HUBもセルフパワー方式でご使用ください。） USBポートにUSB機器を取り付けた際に、本商品前面のアラームランプが10秒間赤点滅した場合は、USB機器が正しく検出されていません。 メモリカードリーダに取り付けたメディアの取り外しを行う場合は、USBポートからメモリカードリーダごと取り外してください。 お客様でご用意されたUSB機器（外付けハードディスクなど）に保存したデータは定期的にバックアップを取り、紛失・破損などが起こった場合のデータの消失防止措置をおとりください。保存されたデータの破損・消失などにつきましては使用形態にかかわらず、いかなる保証もいたしかねます。 USBポートは過電流監視機能を搭載していますので、本商品から給電される電流が過電流となった場合、自動的に給電を遮断します。その場合はUSB機器がご利用になれませんのでご注意ください。
↑ページのトップへ