情報−DHCPクライアント取得情報
DHCPクライアントの取得情報を表示します。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［現在の時刻］
現在の時刻
| 現在時刻を表示します。
［DHCPv4クライアント取得情報（IPoE）］
IPv4アドレス（/マスク長）
| DHCPv4クライアントのIPv4アドレス/マスク長を表示します。
リース時間
| DHCPv4クライアントのリース時間を表示します。
＜DHCPv4クライアント取得情報（IPoE）を再取得する場合＞
［DHCP再取得（IPoE）］をクリックする
［DHCPv6クライアント取得情報（IPoE）］
IPv6プレフィックス（/プレフィックス長）
| DHCPv6クライアントのIPv6プレフィックス/プレフィックス長を表示します。
リース時間
| DHCPv6クライアントのリース時間を表示します。
DNSサーバアドレス
プライマリ | ： | DHCPv6クライアントのプライマリDNSサーバアドレスを表示します。
セカンダリ | ： | DHCPv6クライアントのセカンダリDNSサーバアドレスを表示します。
SNTPサーバアドレス
プライマリ | ： | DHCPv6クライアントのプライマリSNTPサーバアドレスを表示します。
セカンダリ | ： | DHCPv6クライアントのセカンダリSNTPサーバアドレスを表示します。
＜DHCPv6クライアント取得情報（IPoE）を再取得する場合＞
［DHCP再取得（IPoE）］をクリックする
［DHCPv6クライアント取得情報（PPPoE）］
IPv6プレフィックス（/プレフィックス長）
| DHCPv6クライアントのIPv6プレフィックス/プレフィックス長を表示します。
リース時間
| DHCPv6クライアントのリース時間を表示します。
DNSサーバアドレス
プライマリ | ： | DHCPv6クライアントのプライマリDNSサーバアドレスを表示します。
セカンダリ | ： | DHCPv6クライアントのセカンダリDNSサーバアドレスを表示します。
＜DHCPv6クライアント取得情報（PPPoE）を再取得する場合＞
［DHCP再取得（PPPoE）］をクリックする
↑ページのトップへ