メンテナンス−設定値の保存＆復元
これまでに設定した各種内容は、すべて本商品のフラッシュメモリ内に、ユーザ設定として保存されています。 設定の保存を行うと、ユーザ設定をファイルに保存し、その内容で元の設定に戻すことができます。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
設定内容を保存する場合
※「設定値の復元」を行うとき、その設定値の保存時に設定されていた機器設定用パスワードが 必要となります。機器設定用パスワードはお客様にて厳重に管理してください。
1. | [ファイルに保存]をクリックする
2. | 以降、お使いのパソコンに搭載されているOS、ブラウザの指示に従いファイルを保存する
※ | ファイルが保存される領域は、お使いのパソコンに搭載されているOS、ブラウザの設定により異なります。
保存内容を復元する場合
1. | [設定値の復元]をクリックする
2. | お使いのパソコンに搭載されているOS、ブラウザの指示に従い、設定内容を保存したファイルを指定する
3. | [復元実行]をクリックする※
4. | [OK]をクリックする アップロードが完了すると本商品が自動的に再起動し、再表示を促す画面が表示されます。アラームランプが消灯すれば再起動は完了しています。[再表示]をクリックして画面を再表示してください。復元された設定で動作します。
※ | 「Web設定」画面に「設定値の復元が実施できません。」と表示された場合は、パスワードが間違っている可能性があります。「設定値の復元」には、「設定値の保存」を行ったときの機器設定用パスワードが必要です。パスワード入力欄には、初期値として現在設定されている機器設定用パスワードが入力されていますので、保存時の機器設定用パスワードを入力し直して、再度「設定値の復元」を行ってください。
＜お願い＞ 設定内容をフラッシュメモリに書き込みます。書き込み中は、本商品の電源を切らないようにしてください。フラッシュメモリへの書き込み中に電源を切ると、本商品が動作しなくなります。 設定内容を保存したファイルを指定したあとに［Enter] キーを押すと、すぐに復元が実行される場合があります。 ファイルを指定したあとは［Enter］キーを押さずに［復元実行］をクリックしてください。 保存内容を復元する場合は、本商品とパソコンをLANケーブルで接続して復元してください。無線接続の場合、本商品を交換した際にSSID・暗号化などが一致しないため、通信できなくなる可能性があります。 →設定方法はこちらをご覧ください。
＜お知らせ＞ 設定内容はすべて復元された設定ファイルにより上書きされます。 設定ファイルのディレクトリ（フォルダ）名、ファイル名には半角英数記号文字を使用し、全角文字および半角カタカナを使用しないでください。設定ファイルが復元できない場合があります。 ディレクトリ（フォルダ）名やファイル名には、\ / : * ? " < > | は使用できません。 ご契約を変更された場合、変更前に保存した設定ファイルは使用しないでください。設定内容が正しく復元できません。 お客様のご利用環境によっては設定値の保存・復元の際には時間がかかる場合があります。 機器設定用パスワードは復元されません。 無線ネットワーク名（SSID）・事前共有キー（PSK）・WEP キー・無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）・ファームウェアの更新種別の設定は、内容が正しく復元できない場合があります。復元後に必ず設定内容を確認してください。
↑ページのトップへ