# 情報
更新ログ

更新ログには、本商品のファームウェアの更新履歴を表示できます。

※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

更新ログは以下の項目を表示します。(最大20件)
ログに記録する日時の情報はひかり電話から自動的に取得します。

※初期設定状態など、ひかり電話から日時の情報を取得する前は、日時が2010年になっている場合があります。

表示番号 | 更新日時 | 更新前バージョン (※1) | 更新後バージョン (※2) | 実行結果 (※3) | 結果コード (※4) | 更新種別 (※5)

※1 更新前バージョン
  更新前のファームウェアバージョンを表示します。
※2 更新後バージョン
  更新後のファームウェアバージョンを表示します。
※3 実行結果
  OK(更新成功) / NG(更新失敗)
※4 結果コード
  000：ファーム更新正常
  001：ダウンロード開始エラー
  002：ファームダウンロードエラー
  003：リソースエラー
  004：ファームウェア異常(装置名エラー)
  005：バージョンエラー
  006：チェックサムエラー
  999：ファーム更新失敗(内部処理エラーなど)
※5 更新種別
  UPDATED(ファームウェアがダウンロード完了)
  SCHEDULE(自動ファーム更新)
  INITIAL(初期ファーム更新)
  LOCAL(ローカルファーム更新)
  MANUAL(手動ファーム更新)
  TEL(電話機からの操作によるファーム更新)
  EMERGENCY(緊急によるファーム更新)
  REBOOT(装置再起動によるファーム更新)
  APP(アプリケーションによるファーム更新)

※お客様の利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。

### お知らせ

- ログは下記の場合に保存されます。
  - 本商品のファームウェアを更新したとき
  - 本商品を再起動したとき
    (「設定値の初期化」で完全初期化を行った際の再起動は、ログもクリアされますので、保存されません。)
  - 最大件数を超えたログは古いものから順に上書きされます。

ページの先頭へ