技術情報
プロトコル | LANポート（LAN2〜LAN4）
種別 | WAN | LAN | 処理 | ハードウェア転送対象
IPv4 PPPoE | IPv4 PPPoE | IPv4 | 通過 | 対象（IPv4※1）
IPv6 PPPoE | IPv6 PPPoE | IPv6 | 通過 | 対象（IPv6※1）
PPPoEブリッジ | PPPoE | PPPoE | 透過 | 対象
IPv4インターネット(IPv4 over IPv6) | IPv6 | IPv4 | 通過 | 対象（IPv4※1）
IPv6 IPoE | IPv6 | IPv6 | 通過※2 | 対象（IPv6※1）
マルチキャストサービス | IPv6マルチキャスト | IPv6マルチキャスト | 通過 | 対象
※1 | TCP、UDP、IP in IP(IPv4 over IPv6)のみハードウェア転送（高速転送）対象です。その他のプロトコルはソフトウェア転送（通常転送）となります。
※2 | 網内・SNI・VNE通信、下部装置からのIPv4 over IPv6、下部VPNルータからの通信を含みます。ただし、GREパケットは通過しません。
↑ページのトップへ