メンテナンス−設定値の初期化
本商品の設定を工場出荷状態に戻します。 本商品が正常に動作しない場合は、本商品を初期化してはじめから設定し直すことをお勧めします。
初期化には、下記の2通りがあります。
● | 完全初期化
● | 部分初期化（無線LAN設定の初期化）
※ | 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［完全初期化］
本商品の設定を工場出荷状態に戻します。
1. | [工場出荷時設定に戻す]をクリックする
2. | [OK]をクリックする 本商品が起動したあと初期状態ランプが橙点灯したら、初期化は完了です。
3. | [再表示]をクリックする
4. | 本商品再起動後、「機器設定用パスワードの初期設定」画面が表示されるので、機器設定用パスワードを再度設定する
初期化が完了するまで、本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。 故障の原因となることがあります。
＜ご注意＞ 本商品を初期化すると、今までに設定した内容は消去されますのでご注意ください。 本商品に設定する接続先ユーザ名や接続パスワードは重要な個人情報です。 情報を盗まれると悪用される可能性がありますので、情報の管理には十分ご注意ください。 本商品を当社に返却される場合は、必ず完全初期化を行い、設定された情報を消去してください。
［部分初期化］
無線LAN設定のみ工場出荷状態に戻します。
1. | [無線LAN設定の初期化]をクリックする
2. | [OK]をクリックする 本商品が再起動し部分初期化が完了します。
3. | [再表示]をクリックする
＜お知らせ＞ [無線LAN設定の初期化]は、「無線LAN設定」で、お客様が設定した値を初期化します。
↑ページのトップへ