情報−UPnPログ
UPnPログにはUPnPの状態変化に関する履歴を表示します。
※ | 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
UPnPログは以下の項目を表示します。（最大1000件）
※ | 時刻情報が取得できない場合は、初期時刻の2019年01月01日　00時00分00秒から経過した時間が表示されます。
| 受信日時 本商品がリクエストを受け取った時間を表示します。
| リモートホスト 登録された、UPnP用のNAT設定情報の相手先IPアドレスを表示します。
| 要求内容 リクエストの内容を表示します。
| 状態 登録された、UPnP用のNAT設定情報の状態を表示します。 有効 登録された、UPnP用のNAT設定情報を使用することができます。 無効 登録された、UPnP用のNAT設定情報を使用することができません。
| サービスホスト 登録された、UPnP用のNAT設定情報の、LAN側端末のIPアドレスを表示します。
| プロトコル 登録された、UPnP用のNAT設定情報のプロトコル(TCP,UDP)を表示します。
| 内部ポート番号 登録された、UPnP用のNAT設定情報のLAN側ポート番号を表示します。
| 外部ポート番号 登録された、UPnP用のNAT設定情報のWAN側ポート番号を表示します。
| 有効期限 UPnP用のNAT設定情報の有効期限を秒数で表示します。
※ | お客様の利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。
＜お知らせ＞ 最大件数を超えたログは古いものから順に上書きされます。
↑ページのトップへ